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The
Company Profile



企业简介


丹泊仪器成立于2012年，坐落于江苏省昆山市巴城镇，目前公司 已通过国家级高新技术企业认证、ISO9001、ISO14001 质量、环境 体系认证及多项专利证书。

公司主要从事环境模拟检测试验设备的设计研发、制造、销售、实  验室整体规划、产品测试整套解决方案等相关业务，主要为电子行  业、汽车行业、航天航空、光伏行业、制药行业、第三方计量单位、 科研院所、军工、高校等行业提供了大量标准试验设备及非标定制  型设备。

主营产品有：高低温湿热交变试验箱(恒温恒湿试验箱)、快速温   变试验箱、冷热冲击试验箱、高低温(低气压)试验箱、三综合(温、 湿、振)试验箱、淋雨试验箱、防尘试验箱、阳光模拟试验箱、氙  灯老化试验箱、紫外老化试验箱、盐雾试验箱、大型步入式环境舱、 汽车综合环境舱等标准及非标可靠性试验设备。
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超越客户期望引领行业方向
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企业资质
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防爆型高温试验箱
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防爆型高低温试验箱











锂电池可靠性测试

测试项目包括：温度循环、高空低压、高低温充放电测试、130℃长期热冲 击、平面挤压、常温短路、高温短路、60℃高温高湿储存、-10℃储存等。






测试环节参考(GB/T31485-2015)



加热
① 蓄电池充电；
②对于锂电池，温度箱按照5℃/min 的速率从室温升至130℃±2℃,并保 持此温度30分钟后停止加热；对于镍电池，温度箱按照5℃/min 的速率从 室温升至85℃±2℃,并保持此温度2h后停止加热；
③观察1小时






温度循环
① 蓄电池充电；
② 蓄电池放入温度箱中，温度箱温度按照标准进行调节，循环次数为5次；
③观察1小时








	温度
	时间增量 nir
	累计时间
	温度变化率 m

	25
	0
	0
	0

	40
	60
	60
	13/12

	-40
	90
	150
	

	25
	60
	210
	13/12

	85
	90
	300
	2/3

	85
	110
	410
	0

	25
	70
	480
	6/7
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SOLUTIONS 解决方案



锂电池试验设备-防爆型高低温湿热交变试验箱





	

[image: ]泄压口
顶部配有防爆泄 压口，当箱内气  压过高时，会自  动打开，使箱体  内外气压平衡， 保障操作安全。









观察视窗
视窗内加装防爆 网及防爆玻璃， 可有效的消除气 压过大时对外部 工作人员的危害
	测试孔
方便进行充放电试验的时候 外接电源，标配两个，可根据 客户需求定制。



















防爆铰链
在箱体和箱门加装两套防爆 铰链，防止在爆炸时，箱门和  箱体脱离飞出，保护人员安全 和周边设施。
















·设备可编程控制，可控制各个试验阶段的温度时间以及升降温斜率；
·设备标配带缺相保护，超温保护及报警装置，外壳采用防护材质，可以保证操作人员的安全。
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SOLUTIONS 解决方案

汽车行业测试解决方案



随着全球汽车产量逐年上升，汽车行业加速迈向新能源、动力应用、智能化应用。新技术应用的安全性、可靠性面临 着严格考验，丹泊公司根据自身十多年的设备生产及测试经验，结合全球汽车主流主机厂的企业试验标准，推出相 应的解决方案：

	检测对象
	用途
	工艺
	对应设备

	

汽车电子器件(ECU)
	

检查
	干燥试验
	高温老化试验箱

	
	
	高低温试验
	高低温试验箱

	
	
	结露通电试验
	冷热冲击试验箱

	







电池
	







检查
	干燥试验
	高温老化试验箱

	
	
	

充放电试验
	高低温试验箱

	
	
	
	过充防爆试验箱

	
	
	
	电池充放电测试系统

	
	
	低气压试验
	低气压试验箱

	
	
	盐雾试验
	盐雾试验箱

	
	
	防尘试验
	防尘试验箱

	
	
	防爆试验
	防爆试验箱

	安全气囊
	检查
	冷热冲击试验
	冷热冲击试验箱

	

驾驶导航系统
	

检查
	

成品筛选
	高低温试验箱

	
	
	
	冷热冲击试验箱

	
	
	
	快速温变试验箱

	
连接
	
检查
	
密封试验
	防尘试验箱

	
	
	
	淋雨试验箱

	


其他
	


检查
	光照试验
	紫外老化试验箱

	
	
	冷热冲击试验
	冷热冲击试验箱

	
	
	放置高温
	高低温试验箱

	
	
	老化试验
	高温老化试验箱
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主流车厂试验标准


	汽车厂家
	相关标准

	大众(VolksWagen)
	VW 80101电气电子安装部件检测条件

	
	VW TL226汽车内饰喷涂技术要求

	通用(General Motors)
	GMW 3172电气电子零部件环境可靠性分析设计及验证程序要求

	
	GMW10083塑料喷涂件内饰可靠性

	马自达(Mazda)
	MES PW67600电子器件技术要求

	福特(Ford)
	FLTM BI系列标准
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SOLUTIONS 解决方案
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恒温恒湿试验箱
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真空充氮烤箱


半导体可靠性测试

半导体元器件工作在大电流和高电压的条件下，工作过程中功率的耗散 会引起元器件温度的升高，因此元器件在特定温度下各项电学参数达标 是保证其正常工作的最基本的条件。



典型测试设备







偏压湿热试验(THB)
① 双85测试环境，即温度85℃,湿度85%;
② 一般试验时间为1000h;
③ 参考测试标准JESD22-A101


















真空充氮
① 设定烘箱温度，打开真空泵抽真空；
② 充入氮气，箱体加热到150℃;
③ 使硅片与药液充分反应；
④ 充入氮气，防止氧化，完成整个作业过程




[image: ]半导体冷热冲击试验










































冷热冲击试验箱



冷热冲击试验不同于普通的环境模拟试验，它是通过冷热温度冲击发现在常温状态下难以发现的潜在故障问题。决 定冷热冲击试验的主要因素有：试验的温度范围，暴露时间，循环次数，试验样品重量及热负载等。

常用测试指标

· 根据测试需求的不同，常见的有两箱法、三箱法和液槽式三种；
· 常做的温度冲击的条件： -65℃到150℃,停留时间14min 左右，循环次数300次； · 注意产品试验结束后应对样品有1~2小时的恢复期。
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燃料电池环境可靠性测试解决方案

全球能源行业正经历着以低碳化、无碳化、低污染为方向的第三次能源变革，氢能作为一种清洁、高效、安全、可持续 的二次能源，可通过一次能源、二次能源及工业领域等多种途径获取，氢能将成为第三次能源变革的重要媒介。
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基础测试内容

最低启动温度
用于测试燃料电池发动机能够成功启动的最低环境温度，测试单位为℃,低温启动是目前燃料电池商业化的最大的
技术瓶颈之一，降低启动温度，是提高燃料电池发动机低温适应性的重要指标。 目前主要的测试范围普遍应用于传统汽车的-40℃的指标。
高低温测试
包含高温运行适应性测试、低温运行适应性测试以及高低温循环测试。
主要用于测试燃料电池总成的各个部件，在不同的温湿度的工况下充放电的运行情况，保证满足多场景、多工况、全 气候的运行。
低气压测试
主要测试不同部件在各种海拔高度情况下工况的表现，可以和高低温测试一起进行。

储存温度范围
燃料电池发动机在存储期间可能会经历诸如冻结/解冻循环，导致性能衰退，因此存储温度范围也体现了其对环境的 适应性。
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SOLUTIONS 解决方案

燃料电池模拟环境试验舱
[image: ]

设备说明
本试验舱为专门针对燃料电池的环境模拟试验进行开发，舱体由试验舱、空气冷却系统和氢气冷却系统组成，试验  舱温度范围可达-70℃~+150℃,空气冷却系统流量最高可达6000LPM,氢气冷却系统流量最高可达3000LPM,此外 还可选配防爆系统及智能化远程控制系统。

适用标准

GB5170.2 、GB5170.5环境试验设备检定方法标准；
GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1) 试验方法A:低温试验； GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2)试验方法B:高温试验；
GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78)试验方法Cab: 恒定湿热试验； GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30) 试验方法Db:交变湿热试验；
GJB150.4A-2009(MIL-STD-810D)军用装备试验室环境试验方法：低温试验 GJB150.4A-2009(MIL-STD-810D)军用装备试验室环境试验方法：高温试验 GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件；
GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件； GB/T11158-2008 高温试验箱技术条件；
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技术特点



单极压缩机制冷技术
采用毛细管精确节流，通过单极制冷就可以达到-42℃的低温环境，最大限度的降低了客户的购买成本和使用能耗。

冷平衡法

-采用行业最先进的伺服控制冷平衡法，取代传统的冷热对抗法，极大限度的减轻各个元器件的工作负载，设备运行更稳 定、可靠；
-采用伺服电磁膨胀阀控制制冷剂的流量，自动调节制冷量大小，在低温恒温工况下，无加热输出也可低温恒定。


湿度系统

-加湿电热准确配置，避免无效输出；
-除湿面积根据工况精准匹配，有效避免除湿加湿对抗，降低水电能耗。

导热油加热技术

-温控稳定，导热油机组通过高温油泵将热油输入至试验舱内的散热模块，散热模块表面温度可控；
-无电弧和明火产生：在测试产品可燃性高或油气混合物时，可降低被测物的燃烧和爆炸风险；

仿真技术

强大的技术团队，对每套设备都采用最先进的仿真技术，所有大型非标设备都充分考虑到整体的组装、布局和可靠性的 使用寿命。

智能互联

所有设备均可选配移动互联网模块，可通过4G、WIFI、LAN接口对设备在互联网或局域网上进行远程控制和远程观察， 也可以进行批量管理等操作


售后优势


产品严格按外资品牌产品的工艺、设计理念生产、制造。设备稳定性高、寿命长，设备长期使用，寿命可达10年以上。




	
流程
	
渠道
	
服务标准

	


受理
	
1.售后电话、邮件
	服务态度要求

	
	
	客户需求深度追踪

	
	
2.售后管理系统
	

	
	
	服务时间要求

	

识别
	1.及时处理并做好记录
	专业技术服务

	
	2.移交技术进行判断
	内部协调

	

移交
	1.及时移交客户信息
	全过程跟踪管控

	
	2.跟踪流程，记录
	如遇困难需提出解决方案

	

备案
	1.生产问题反馈生产整改
	

避免二次发生

	
	2.售后服务满意度调查
	




服务中心
 (
北方服务中心(北京市)◇
西部服务中心(陕西省-西安市)◇
         
       
◇华东服务中心(山东省-济南市)
◇华东服务中心(江苏省-苏州市)
◇华中服务中心(湖北省-武汉市)
◇华南服务中心(广东省-深圳市)
)
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 (
型号
DB
=
TH
-252
          
DB
=
TH
-504
         
DB
-
TH
-720
         
DB
=
TH
-
1000
内容积(升/L)
135L
252L            504L
               
720L
              
1000L
内箱尺寸(W*D*H
mm
)500×450×600
600×600×700
    
800×700×900    900×800×10001000×1000×1000
外箱尺寸(W*D*H
mm
)780×1500×1720
900×1780×17501080×1880×18701180×1980×19701350×2200×1970
视窗尺寸(W*H)
300×300
300×300
          
500×500           50
0×500
          
500×500
温度范围
A:0℃~100
℃;B:-40℃~180℃;C:-60℃~180℃;D:-70℃~180℃
 
S:非标定制
湿度范围
10%~98%R.H(5%湿度可根据用户指标定制)
温度分辨率
0.1℃
温度波动度
≤±0.3℃
温度均匀度
≤2℃
湿度波动度
≤±2%R.H
湿度均匀度
≤±3%RH
升温速率
1~3℃/
min
降温速率
0.7~1.2℃/
min
内箱材质
一级
SUS
 304#不锈钢板
外箱材质
冷轧钢板+烤漆处理
保温材料
保温绝缘层耐燃防火P-U+高密度超细进口隔热玻璃棉
制冷系统
欧美进口低噪音压缩机(机械式制冷)
制冷剂
R404A、R23环保冷媒
加热器
全独立系统、镍铬合金电加热式加热器
加湿器
不锈钢铠装加湿器
运行方式
程式运行+定值运行
)高低温湿热交变试验箱

高低温湿热交变系列产品(恒温恒湿)广泛用于测试各类材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。
 (
升降温速率
升温：1~3℃/min
  
降温：0.7~1.2℃/min
) (
温湿度范围
-70℃~180℃
 
10%RH~98%RH
)[image: ][image: ]适用于各类电子产品、电器、通讯、汽车、塑料、金属、食品、化工、建材、医疗、航天等行业产品质量检测。





	

标箱容积

135L  252L  504L 720L 1000L
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 (
DB
=
TH
-135
)主要技术参数

 (
两箱冷热冲击试验箱
两箱冷热冲击试验箱主要用于测试产品、元
器件、零部件等经受温度急剧变化的能力。
可测试出样品经过一次或多次温度变化而带来的影响。
) (
测试区切换方式
上下提篮式
 
左右移动式
) (
温度冲击范围
-65℃~+180℃
) (
标
箱容
积
48L  80L
150L    245L
)[image: ][image: ][image: ]
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DBST 150
	
DBST 245

	内容积(升/L)
	48L                 80L              150L                   245L

	内箱尺寸(W*D*H mm)
	400×400×300       500×400×400       600×500×500       700×700×500

	外箱尺寸(W*D*H mm)上下提篮
	1400×2550×1850    1500×2550×2050    1600×2650×2250    1700×2850×2250

	外箱尺寸(W*D*H mm)左右移动
	2300×1500×2100           2500×1500×2200   2700×1700×2300    2900×1900×2300

	预热温度范围
	+60℃~+220℃

	升温时间
	+60℃→220℃≤45min

	预冷温度范围
	-80℃~0℃

	降温时间
	+20℃→-80℃≤45min

	温度波动度
	≤±0.5℃

	温度均匀度
	≤±2℃

	温度冲击范围
	A:-40℃~+180℃;B:-55℃~+180℃;C:-65℃~+180℃;S:非标定制

	转换时间
	≤10s

	温度恢复时间
	1min~5min

	试验驻留时间
	高温暴露时间：15~60min                 低温暴露时间：15~60min

	内箱材质
	一级SUS304#不锈钢板

	外箱材质
	冷轧钢板+烤漆处理

	保温材料
	聚氨酯发泡+玻璃纤维

	制冷系统
	欧美进口低噪音压缩机(机械式制冷)

	加热器
	全独立系统、镍铬合金电加热式加热器、翘片壳式冷凝器

	驱动装置
	气缸驱动或电机驱动

	运行方式
	程式运行+定值运行






本产品支持非标定制
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[image: ]三箱冷热冲击试验箱

三箱冷热冲击试验箱主要用于测试产品、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力。
可测试出样品经过一次或多次温度变化而带来的影响。







 (
温度冲击范围
-65℃~+180℃
) (
标箱容积
48L   80L
   
150L
210L
)[image: ]试验方法
A: 高温→低温
B: 高温→ 常温→低温
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1.测试区 2.预热区 3.预冷区
4.控制屏显示器 5.集风罩
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主要技术参数

	
DBSS 150                DBSS 210

	内容积(升/L)
	48L                 80L              150L                    210L

	内箱尺寸(W*D*H
	mm)     400×300×400              400×400×500              600×500×500                 700×600×500

	外箱尺寸(W*D*H
	mm)1400×1550×1950        1400×1650×2050           1600×1750×2050              1700×1850×2050

	预热温度范围
	
+60℃~+220℃

	升温时间
	+60℃→220℃≤45min

	预冷温度范围
	
-80℃~0℃

	降温时间
	+20℃→-80℃≤45min

	温度波动度
	≤±0.5℃

	温度冲击范围
	A:-40℃~+180℃;B:-55℃~+180℃;C:-65℃~+180℃;S:非标定制

	转换时间
	≤10s

	温度恢复时间
	1~5min

	试验驻留时间
	高温暴露时间：15~60min                   低温暴露时间：15~60min

	内箱材质
	一级SUS304#不锈钢板

	外箱材质
	冷轧钢板+烤漆处理

	
保温材料
	
聚氨酯发泡+玻璃纤维

	制冷系统
	欧美进口低噪音压缩机(机械式制冷)

	加热器
	全独立系统、镍铬合金电加热式加热器、翘片壳式冷凝器

	驱动装置
	气缸驱动

	运行方式
	程式运行+定值运行




 (
步入式高低温湿热环境舱
) (
升降温速率
升温：1~3℃/
min
   
降温：0.7~1.0℃/
min
) (
标箱容积
6m³8m³12m³ 
18m³24m³
) (
温湿度范围
-70℃~150℃
 
20%RH~98%RH
)[image: ][image: ]
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[image: ]主要技术参数

	
	DBWK C            DBWK D
	
DBWK E

	内容积
	6m³             8m³             12m³                      18m³
	24m³

	标箱容积(W*D*H mm)
	2000×1500×20002000×2000×20003000×2000×20003000×3000×20004000
	×3000×2000

	外箱尺寸(W*D*H mm)2200×3000×23002200×3500×23003200×3500×23003200×4500×23004200×4500×2300

	视窗尺寸(W*H)
	400*600
	400*600
	400*600
	400*600
	400*600

	温度范围
	
	
	-70℃~150℃
	
	

	湿度范围
	
	
	20%~98%R.H
	
	

	温度波动度
	
	
	≤±0.5℃
	
	

	温度均匀度
	≤2℃

	湿度波动度
	≤±3%R.H

	湿度偏差
	>75%R.H   3%<75%R.H   5%

	升温速率
	1~3℃/min(可根据用户需求定制)

	降温速率
	0.7~1.0℃/min(可根据用户需求定制)

	调温调试方式
	平衡调温调试方式

	内箱材质
	一级SUS 304#不锈钢板

	外箱材质
	冷轧钢板+烤漆处理

	保温材料
	聚氨酯发泡+玻璃纤维

	制冷系统
	欧美进口压缩机

	风机
	耐温低噪音空调型电机、多页式离心风机

	加热器
	全独立系统、镍铬合金电加热式加热器

	加湿器
	不锈钢铠装加湿器

	运行方式
	程式运行+定值运行





本产品支持非标定制
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[image: ]快速温变试验箱

快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料电工电 子产品、各种电子元器件在高低温快速变化的环境下检验其各性能项指 标。

箱体结构设计先进合理，组件化制造工艺，外观美观、大方； 试验箱元器件均采用国际一线品牌；
技术原理经过多年验证，可靠性、噪音和节能效果良好；
零部件与配套组装调校良好，可保证客户长时间、高频率的使用；












[image: ][image: ]温湿度范围
-80℃~180℃
10%RH~98%RH






升降温速率
平均：1℃~30℃/min
线性：1℃~15℃/min






标箱容积
252L 336L 504L 720L  1000L
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主要技术参数

	
	
DBHS 336         DBHS 504      DBHS 720         DBHS 1000

	内容积(升/L)
	252L              336L             504L             720L             1000L

	内箱尺寸(W*D*H mm)
	600×600×700    700×600×800    800×700×900   900×800×10001000×1000×1000

	外箱尺寸(W*D*H mm)
	870×1800×1750970×1900×18001080×2000×18701180×2100×19701350×2300×1970

	视窗尺寸(W*H)
	300*300              300*300       500*500          500*500           500*500

	温度范围
	-80℃~180℃(可根据用户指标定制)

	湿度范围
	10%~98%R.H(5%湿度可根据用户指标定制)

	温度分辨率
	0.1℃

	温度波动度
	≤±0.3℃

	温度均匀度
	≤2℃

	湿度波动度
	≤±2%R.H

	湿度偏差
	>75%R.H±3%R.H;≤75%R.H±5%R.H

	平均升降温速率
	5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min、30℃/min

	线性升降温速率
	5℃/min、10℃/min、15℃/min

	内箱材质
	一级SUS 304#不锈钢板

	外箱材质
	冷轧钢板+烤漆处理

	保温材料
	保温绝缘层耐燃防火P-U+高密度超细进口隔热玻璃棉

	制冷系统
	欧美原装进口全封闭低噪音压缩机(机械式制冷)

	加热器
	全独立系统、镍铬合金电加热式加热器

	加湿器
	不锈钢铠装加热器
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[image: ]三综合试验箱

三综合试验箱结合温度、湿度、振动功能于一体。
可适用于航空航天产品、汽车零部件、电子信息仪表等样品在综合条件比较恶劣的情况下的性能指标。








	[image: ]温湿度范围
-70℃~150℃ 10%RH~98%RH
	升降温速率
升温：1.0~3.5℃/min
降温：0.7~1.2℃/min
快温变：1~30℃/min
	综合测试

温度+湿度+垂直振动 温度+湿度+水平振动
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本产品支持非标定制
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主要技术参数

	DBSVT (1000、1700、3375)

	内箱尺寸(W×D×H)       1000×1000×1000(mm)         1200×1200×1200(mm)        1500×1500×1500(mm)

	外形尺寸(W×D×H)    1270×2700×1200(mm)           1470×2900×1400(mm)        1770×3400×1700(mm)

	温度范围
	-70℃~150℃

	湿度范围
	10%～98%R.H

	温度波动度
	≤±0.3℃

	温度均匀度
	≤2℃

	湿度波动度
	≤±2%R.H

	湿度偏差
	>75%R.H+2 -3%R.H;≤75%R.H±5%R.H

	升温速率
	标准：1.0~3℃/min
	快温变型：3~30℃/min
(箱体尺寸与标准型略有不同)

	降温速率
	标准：0.7~1.0℃/min
	快温变型：1~30℃/min
(箱体尺寸与标准型略有不同)

	内箱材质
	一级SUS 304#不锈钢板

	外箱材质
	冷轧钢板+烤漆处理

	风机
	离心风机+不锈钢加长轴心马达

	保温材料
	保温绝缘层耐燃防火P-U+高密度超细进口隔热玻璃棉

	制冷系统
	欧美进口制冷压缩机(机械式制冷)

	振动台接口
	硅橡胶板在保证冷、热、汽密封的

	加热器
	全独立系统、镍铬合金电加热式加热器

	运行方式
	程式运行+定值运行




 (
高低温低气压试验箱
) (
标箱容积
150L
  
252L   512L
1000L
) (
升降温速率
升温：1~3℃/
min
   
降温：0.7~1.0℃/
min
) (
温湿度范围
-70℃~150℃
 
20%RH~95%RH
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[image: ]主要技术参数

	
DBHLC              DBHLD

	内容积(升/L)                     150L               252L               512L              1000L

	内箱尺寸(W*D*H mm)            500×500×600    600×600×700      800×800×800    1000×1000×1000

	外箱尺寸(W*D*H mm)         870×1700×1750         970×1800×18501170×2000×19501470×2200×2150

	温度范围                                                  -70℃~150℃

	湿度范围                                             20%~95%R .H(常压下)

	压力范围                                                常压~0.1Kpa

	温度分辨率                                                  0.1℃

	温度波动度                                                ≤±0.5℃(常压下)

	温度均匀度                                               ≤±2℃(常压下)

	升温速率                                              1.0~3.0℃/min(常压下)

	降温速率                                              0.7~1.0℃/min(常压下)

	降压速率                         ≤15min(常压~1Kpa)                   ≤30min(常压~1Kpa)

	内箱材质                                             一级SUS 304#不锈钢板

	外箱材质                                                   优质冷轧钢板烤漆

	保温材料                                         真空专用复合承压保温材料

	门框密封                                          双层O型实心硅橡胶密封条

	风机                                            离心式风机、磁流体密封电机驱动

	加湿方式                                              真空蝶阀+加压式锅炉

	压力传感器                                               电子式压力变送器

	承压方式                                                   内承压

	制冷系统                                   欧美原装进口压缩机(舱内蒸发+壁管辐射)

	加热方式                                        舱内铠装加热器+电热板辐射

	运行方式                                              程式运行+定值运行




本产品支持非标定制

 (
氙灯老化试验箱
氙灯老化试验箱主要用于产品光老化测试
全光谱阳光、高温和潮湿对产品造成的褪色、开裂、粉化、雾化和黄变等老化现象。
在实验室加速老化机中实现产品几个月甚至几年的老化效果。
) (
氙弧灯功率
1.8
 
kW   2.5kW
3
 
kW
  
6.5kW
) (
冷却方式
风冷、水冷
) (
辐照强度
0.35~0.7W/
 
m²
  
0.55
～
1.2W/m²
 
40~60 W/ m²
 
400
～
1120
 
W/m²
)[image: ][image: ][image: ]
	[image: ]

主要技术参数

	型号
	
DBSUN-500F                                  DBSUN-1000F

	内容积(升/L)
	512L                                       1000L

	内箱尺寸(W*D*H mm)
	800×800×800                                 1000×1000×1000

	温度范围
	舱内温度：RT10℃~100℃

	黑板温度
	亮灯：RT~110℃ 黑暗：舱内环境温度

	

湿度控制
	亮灯：20%～75%RH,黑暗：30%～98%RH

(可加装压缩机除湿，湿度范围：20%~98%R.H)

	弧中心至试样的距离
	250~300mm

	氙弧灯功率
	1.8KW、2.5KW、3KW                                    6.5KW

	




辐照强度
	全光谱290～2450NM波段，400～1120 W/m2 420NM波段，0.55～1.2W/m2
紫外线340NM波段，0.35～0.7W/m2

紫外线300～400NM波段，40～60W/m2

	控制波长范围
	全光谱：290-2450nm

	灯管
	风冷：3支 水冷：1支(国产或进口)

	暴晒面积
	2400cm²                                     3760cm²

	样架
	全不锈钢制造，试样固定位置可调、标准冲压成型样板           旋转鼓型试验架1套

	保护装置
	开门氙灯自动熄灭、全机停止工作的保护设施

	制冷系统
	法国原装进口泰康品牌全封闭压缩机组

	加热方式
	SSR固态继电器无触点加热

	温度感知
	PT100热电偶

	滤光系统
	日光过滤片/窗玻璃过滤片

	加湿系统
	电热蒸汽式加湿

	淋雨装置
	喷水时间999分钟可以设置

	供水方式
	自动加水              水位控制          进口液位器
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[image: ]复合式盐雾试验箱
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 (
试验室温度范围
-20℃~60℃
) (
标箱容积
270L 412L
 
480L
  
663L
 
960L
 
1200L
)


本产品支持非标定制
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主要技术参数

	
	
DBCC-110BS                          DBCC-130NS           DBCC-160NS
	
DBCC-200NS

	
工作室尺寸(宽*深*高mm)
	
900×600×500       1100×750×500           1200×800×500     1300×850×600    1600×1000×600
	
2000×1000×600

	
外箱尺寸(宽*深*高mm)
	
2100×1300×1200  2300×1450×1200   2400×1500×1200   2500×1550×1300  2800×1700×1300
	
3200×1700×1300

	
试验室容积(升/L)
	
270L               412L               480L               663L              960L
	
1200L

	
盐水箱容积
	
25L                30L                30L            32L                35L
	
40L

	盐水箱容积(水箱支持自动补充 自来水)
	
30L                35L                35L                38L               40L
	
50L

	
电源
	三相AC 380V 50HZ 10.0KW
	三相AC 380V 50HZ 12.0KW
	三相AC 380V 50H7 12.5KW
	三相AC 380V 50HZ 13.5KW
	三相AC 380V 50H7 16.0KW
	二相AC 380V 50HZ 18.5KW

	
可摆放样品空间宽*深*高mm)
	
700*450*250        900*600*300        1000*600*300       1100*700*300      1400*800*350
	
1800*800*350

	
开盖方式
	
手动开盖     316不锈钢气弹簧助力316不锈钢气弹簧助力316不锈钢气弹簧助力    气缸助力
	
气缸助力

	
试验室温度范围(℃)
	
-20℃~60℃
	

	
相对湿度
	
30%-98%RH(±3%,不同状态湿度范围不同)
	

	
温度性能(℃)
	
温度均匀度：≤2℃温度波动度：≤±1℃
	

	
盐雾沉降率(cm²)
	
1-2ml/80cm2/h
	

	
测试方式
	
可编程喷雾、湿热、干燥、标准气候
	

	
试验条件
	A、盐水喷雾试验：NSS *试验室：35℃±2℃*饱和空气桶：47℃±2℃
B、湿热试验：1,试验温度范围：20℃-60℃。2,试验湿度范围：80%RH~98%RH可调节。 C、干燥试验：1,试验温度范围：20℃-60℃。2,试验湿度范围：30%RH~60%RH可调节。
	

	
标准配置
	
V型/O型置物架1套、计量筒2支、收集器1支、玻璃喷嘴2支、过滤器1个、试药氯化钠2瓶(500克/瓶)、塑料防锈桶1个(5L容量)
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[image: ]洁净充氮烤箱
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RT+10℃~+400℃                                 升温：1~10℃/min              136L  240L   624L
960L
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主要技术参数

	
DBGT 9588A

	内容积(升/L)
	136L                240L                 588L                 960L

	内箱尺寸(W*D*H mm)
	
550×450×550          500×600×800             700×700×1200               1000×800×1200

	外箱尺寸(W*D*H mm)
	1350×900×1650       1300×1050×1900          1500×1150×2500         1800×1250×2500

	温度范围
	RT+10℃~+200℃/RT+10℃~+250℃/RT+10℃~+300℃

	温度分辨率
	0.1℃

	温度波动度
	
≤±1℃

	温度均匀度
	±2.5%℃

	内箱材质
	430或304不锈钢

	外箱材质
	冷轧板表面+表面喷塑处理(DB标准色)

	保温材料
	玻璃纤维

	门框密封
	双层耐高低温老化硅胶门密封条

	洁净等级
	Class 100

	加热器
	全独立系统、镍铬合金电加热式加热器

	氮气流量
	可调








本产品支持非标定制
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 (
型号
DBSC-1000
                                   
   
DBSCW-8000
内容积(升/L)
1000L               
                             8000L
内箱尺寸(W*D*
H
 
mm
)
1000×1000×1000
                              
2000×2000×2000
外箱尺寸(W*D*
H
 
mm
)
1350×1500×1900                              2800×2300×3200
视窗尺寸(W*H)
400*600
                                         
400×600
温度范围
RT
~80℃(可调)
吹砂时间
1s~99H(可调)
粉尘浓度
2~4
kg
/m³
气流速度
≤2m/s
真空
度范围
0~-6
Kpa
(可调)
金属网标称间距
50μm
线间标称间距
70μm
试验用尘
能通过筛孔75μm,金属直径为50μm的
方孔干燥滑石粉
扬尘控制
间隙、连续运行
扬尘方式
通过吹尘风机将集尘漏斗里的砂尘吹进实验室，形成流尘和浮尘
防尘等级
IP5X~IP6X
)[image: ]







防尘试验箱


防尘试验箱专门针对各种零配件做防尘及耐尘试验，其测试零配件包含有车灯， 仪表，座椅调整器，电器防尘套，灯具，转向系统组件杆轴，门锁等，以测试灰尘附着或 侵入对零组件性能之影响.流尘测试符合IEC60529/DIN40050/GB4208-2008/
GB2423 Lc1耐尘耐砂测试。







淋雨试验箱


淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护，能够提 供逼真的电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷 淋试验等各种环境，以达到检测各种产品的防水性能。
防水试验包括第二特征数字为1至9及防护代码为IPX1至IPX9可根据客 户产品设计成试验箱或敞开式试验装置。


[image: ]
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	型号                        DBLY-X1~6                        DBLY-X3~6                    DBLY-X9K

	内容积(升/L)                                                  1000L

	内箱尺寸(W*D*H mm)                                      1000×1000×1000

	外箱尺寸(W*D*H mm)                       1450×1350×1950                             1450×1650×1950

	测试范围                    IPX1~IPX6                        IPX3~IPX6                      IPX9K

	防护指标

	IPX1-IPX2                滴水孔径：0.4mm            孔间距：20×20mm              滴水量：1-4mm/min可调

	滴水盘升降高度：500mm

	IPX3-IPX4                滴水孔径：0.4mm             喷水环半径：R400~1600mm      喷水管流量：直径15mm

	平均水流速度：0.6L/min          摆管摆角幅度：0~±160°    淋雨水压：约50~500Kpa

	IPX5-IPX6             喷嘴内径：6.3mm(IPX5)         水流量：12.5L/min

	喷嘴内径：12.5mm(IPX6)       水流量：100L/min

	IPX9K                  水流量：14L/min~16L/min        水压：8000Kpa~10000Kpa      水温：80±5℃

	喷水距离：100mm~200mm(可调)

	内箱材质

外箱材质

旋转盘
	SUS#304不锈钢

SUS#304不锈钢+粉体烤漆处理

SUS#304不锈钢+电机旋转(转速可调)

	视窗                                                    可视钢化玻璃门

	驱动系统                                                   变频调速器


供水系统                                       储水箱、增压泵、电子流量计、压力变送器

[image: ][image: ]
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紫外老化试验箱


紫外老化试验箱是模拟光照的老化试验设备，专门模拟产品长期放置 在户外。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性，只需要几天或几 周时间，设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。看产品是 否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降 及氧化等现象，同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。紫外老 化试验箱通过将待测样品曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环 中 ，同时提高温度的方式来进行试验。


盐雾试验箱


 (
号
                
DBL-60BS
       
DBL-90BS
       
DBL=110BS
      
DBL-120NS
      
DBL-130NS
      
DBL-160NS
        
DBL-200NS
内容积                        
108L                270L               412L                480L     
           663L               960L               1200L
内箱尺寸(W×D×
H
 
mm
)    
600×450×400       900×600×500      1100×750×500     1200×800×500      1300×850×600    1600×1000×600     2000×1000×600
外箱尺寸(W×D×
H
 
mm
)
   
1100×670×1180     1410×900×1200   1600×1050×1200    1700×1150×1200   1800×1200×1300   2300×1250×1450    2800×1350×1450
盐水箱容积
                    
15L                 25L
                
30L
                
32L   
              35L                40L                 45L
可摆放样品空间
     
500×300×250       800×450×250      9000×600×300     1000×600×300      1100×700×300      400×800×350  
    800×800×350
电源
单相
AC
 
220y
 
50H7
 
1.5KW
单相
AC
 
2
20
V
 
50
HZ 
2.0
KW
单相
AC
 
220V
 
50
HZ 
2.5
KW
单相
AC
 220V 50
HZ
 
单相
A
C
 
22
0V
 
50
HZ
     单相
AC
220y 50
HZ
2.5
KW               
3.0
KW
              
4.0
KW
三相
AC
 
380V
 
50
HZ 
5.0
KW
开盖方式                     手动                手动              手动        316不锈钢气弹簧助力 316不锈钢气弹簧助力     气缸助力           气缸助力
试验室温度范围(℃)
                              
                
常温~+55℃
 
(加热
方式采用空气式加热，底板少量加水)
饱和桶温度范围(℃)
                    
                                               
温度性能(℃)                                                       温度均匀度：≤±2℃
 温度波动度：≤±1℃
盐雾沉降率(
cm
²)
 
喷雾方式
1-2
ml
/80
cm
²/h
连续、间歇、可编程循环试验
标准配置                                           
V型/O型置物架1套、试药氯化
钠2瓶(500克/瓶)、塑料防锈桶1个(5L容量)喷嘴 1个
)[image: ]盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力， 以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐 蚀的能力；该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层 以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
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	型号                                                      DBUV-450

	内箱尺寸(W*D*H mm)                                      1170×450×500

	外箱尺寸(W*D*H mm)                                     1350×680×1520

	温度范围                                                RT+5℃~70℃

	凝霜温度                                                RT+10℃~70℃

	温度波动度                                                   ±0.5℃

	温度均匀度                                                   ±2℃

	试验光源                                              UV-A/UV-B紫外灯

	试验光源波长                                           280~315~400nm

	灯管数量                                                      8支

	灯管使用寿命                                               1600H以上

	试品与灯管中心距离                                       50mm±2mm

	灯管与灯管中心距离                                       70mm±2mm

	内外箱材质                         内箱材质：高级拉丝不锈钢                   外箱材质：冷轧板+表面喷漆

	加热加湿方式                                       SSR固态继电器无触点加热

	喷淋水                                                  PT100热电偶

	




控制系统
	控制器
设定范围
温湿度控制方式
输入
运行方式 远程控制
	温湿度控制仪表采用全进口高精度

0~9999H可调
热平衡调温调试方式‘
黑板温度计、Pt100传感器
程式运行
手机APP远程控制
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部分非标定制设备
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落锤环境试验箱                                步入式复合盐雾试验箱      单开门步入式高温箱
[image: ]
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步入式环境舱                             步入式老化房              左右两箱冷热冲击试验箱

[image: ][image: ][image: ]
三综合试验箱                                    上下提篮冷热冲击试验箱    三箱冷热冲击试验箱
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移门式真空高温箱                           真空高低温试验箱

[image: ][image: ]
低气压试验箱                                     高低温双轴拉力试验箱

[image: ][image: ]
大型应力筛选设备                            厌氧固化炉
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